{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":19,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,11,16,13],[7,17,7,18],[11,4,11,6],[12,4,12,6],[12,1,12,3],[12,8,12,10],[9,1,9,3],[10,4,10,6],[11,1,11,3],[11,8,11,10],[14,1,14,3],[16,1,16,3],[16,4,16,6],[16,8,16,10],[7,14,8,14],[7,11,8,13],[7,7,8,7],[9,11,9,13],[15,1,15,3],[15,4,15,6],[15,8,15,10],[15,11,15,13],[10,11,10,13],[10,8,10,10],[9,4,9,6],[13,4,13,6],[13,8,13,10],[14,4,14,6],[14,8,14,10],[14,11,14,13],[4,5,4,16],[3,5,3,16],[11,11,11,13],[12,11,12,13],[7,16,8,16],[7,15,8,15],[13,11,13,13],[13,1,13,3],[7,0,8,0],[7,4,8,6],[7,1,8,3],[10,1,10,3],[9,8,9,10],[7,8,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Расчет расхода топлива в ООО "]
[{"$nulls":5},"с учетом Распоряжения Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р\n\"О внесении изменений в Методические рекомендации \"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте\", введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р\"\n"]
[]
[]
["N п/п","Автотранспортные средства, находящиеся на балансе ООО  (Марка автомобиля)",null,null,"Расход т-ва л/100км (по нормам технической документации). Базовая норма, л",null,null,"Летняя норма, литр","Зимняя надбавка к нормам расхода топлива по регионам РФ в зависимости от климатических районов, л",null,null,"Работа на дорогах общего пользования, л",null,null,"Работа в городе с населением  больше 3млн. человек, л","Износ машины (до 5лет), л","Работа кондиционера/ \"климат-контроля\", л","Норма расхода топлива в литрах"]
[{"$nulls":17},"Зима, л","Лето, л"]
[{"$nulls":8},0.1,null,null,0.05,null,null,0.25,0.05,0.07,0.47,0.37]
[1,"Mercedes Benz CLS 500       г.н. М 777 МХ 177",null,null,17,null,null,17,18.7,null,null,17.85,null,null,21.25,null,18.19,24.99,23.29]
[2,"Aston Martin DB9                  г.н. Т 007 ВК 199",null,null,26.4,null,null,26.4,29.04,null,null,27.72,null,null,33,null,28.247999999999998,38.808,36.168]
[3,"Хендэ Н-100 Портер            г.н. В 464 ЕМ 177",null,null,10.2,null,null,10.2,11.219999999999999,null,null,10.709999999999999,null,null,12.75,null,10.914,14.994,13.973999999999998]
[4,"Mercedes Benz ML 320        г.н. С 912 СС 97",null,null,12.8,null,null,12.8,14.08,null,null,13.44,null,null,16,13.44,13.7,18.82,17.54]
[5,"Porche Cayenne Turbo       г.н. Н 777 МХ 177",null,null,21.9,null,null,21.9,24.09,null,null,22.3,null,null,27.38,22.3,23.43,32.19,30]
[6,"Мерседес-Бенц Е350            г.н. Е 199 ТА 199",null,null,12.4,null,null,12.4,13.64,null,null,13.02,null,null,15.5,22.3,13.27,18.2,17]
[1,"Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC                                                ",null,null,13.4,null,null,13.4,1.34,null,null,0.67,null,null,3.35,22.3,0.94,19.700000000000003,18.36]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Расчет расхода топлива произвел: бухгалтер"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Утверждаю: Генеральный директор"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Адреса"]
[]
[null,"Ленинский пр-т, д.15"]
[null,"Дербеневская ул.,д 11"]
[null,"Пр-т Мира"]
[null,"ул. 1905г"]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}