{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,10,30,10],[0,0,0,10],[7,6,8,6],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[29,8,30,8],[29,9,30,9],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,2,7,3],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,4,7,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Карточка учета работы автомобильной шины 175/70/13 Nokian Hakka J3"]
[]
["Модель шины ","175/70/13 Nokian Hakka J3"]
["Наименование автомобиля  ","Daewoo Nexia"]
["Среднестатический пробег","45000 км."]
[]
[]
["Марка и модель автомобиля, его государственный номер","Показания спидометра при установке шины, км","Дата",null,"Пробег шины, км.",null,"Показания спидометра при снятии шины, км","Техническое состояние шины при установке","Причины снятия шины с эксплуатации","Остаточная высота рисунка протектора в мм","Подпись водителя"]
[null,null,"установки шины на ходовое или запасное колесо","снятия шины","за месяц","с начала эксплуатации"]
{"$rows_empty":20}
["Марка и модель автомобиля, его государственный номер","Показания спидометра при установке шины, км","Дата",null,"Пробег шины, км.",null,"Показания спидометра при снятии шины, км","Техническое состояние шины при установке","Причины снятия шины с эксплуатации","Остаточная высота рисунка протектора в мм","Подпись водителя"]
[null,null,"установки шины на ходовое или запасное колесо","снятия шины","за месяц","с начала эксплуатации"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Карточка учета работы автомобильной шины  175/70/13 Nokian Hakka J3"]
[]
["Модель шины ","175/70/13 Nokian Hakka J3",null,null,"летняя"]
["Модель автомобиля  ","Daewoo Nexia"]
[]
["Норма эксплуатационного пробега","Нi =H x K1 x K2"]
["Среднестатический пробег Н","Н=45000 км."]
["К1    - поправочный  коэффициент,   учитывающий   категорию  условий  эксплуатации автотранспортного средства","К1=1"]
["К2    - поправочный    коэффициент,    учитывающий    условия работы автотранспортного средства","К2=1"]
[]
["Допустимая остаточная высота рисунка протектора","1,6 мм"]
[]
["Дата приобретения","06.03.2009г."]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}